**Příloha č. 1 k výzvě**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Veřejná zakázka s názvem:

**NÁKUP 2 KS MYČEK PODLOŽNÍCH MÍS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma / název nebo jméno uchazeče:** |  |
| **Sídlo nebo adresa uchazeče:** |  |
| **Úplná adresa uchazeče pro poštovní styk:** |  |
| **Složení statutárního orgánu (u PO):** |  |
| **IČ:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Zástupce uchazeče:** |  |
| **Kontakt na zástupce uchazeče (tel., fax, email)** |  |

**Potvrzení požadovaných specifikací předmětů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Ano/Ne** | **Poznámka / specifikace /typ** |
| a)      Volně stojící myčka podložních mís a močových lahví včetně umyvadla a zapuštěného dřezu/výlevky (dále „sestava“) |   |   |
| b)      Maximální rozměry sestavy (ad bod a)): šířka 1 500 mm, hloubka 600 mm  |   |   |
| c)      Funkce myčky na principu termické, či obdobné dezinfekce tj. bez použití žádného desinfekčního a mycího prostředku |   |   |
| d)      Nerezové provedení sestavy |   |   |
| e)      Funkce desinfekce mycí komory, vodní nádrže, vnitřních segmentů (hadice, trubky, trysky apod.)  |   |   |
| f)       Sestavu (ad bod a)) bude možné rozměrově umístit do prostor uvedených v Příloze A a následně do prostor uvedených v Příloze A1 a analogicky v Příloze B resp. B1 |   |   |
| g)      Umyvadlo osazené pákovou baterií |   |   |
| h)      Dřez/výlevka osazená pákovou baterií |   |   |
| i)       Minimální kapacita mytí 1x podložní mísa a víko + 1x močová láhev, nebo 3x močové lahve  |   |   |
| j)       Minimálně 3 druhy programů mytí intenzivní, úsporný, běžný (tj. podle zašpinění nádob) s jednoduchým ovládáním |   |   |
| k)      Napojení teplé i studené vody |   |   |
| l)       Napojení na odpad |   |   |
| m)   Napojení na 220V |   |   |
| n)      Dezinfekční mytí |   |   |
| o)      Ekonomické mytí |   |   |
| p)      Úsporná energetická třída |   |   |
| q)      Široká škála držáků, nebo univerzální držák pro různé typy běžně používaných podložních mís a močových nádob |   |   |
| r)       Uzamykatelná dvířka mycí komory pro vyšší bezpečnost obsluhy |   |   |
| **Zadavatel dále požaduje:** |   |   |
| s)      Doprava s kompletní instalací (el. energie, odpad, voda) do stávajícího provozu |   |   |
| t)       Záruka minimálně 60 měsíců |   |   |
| u)      Záruční a pozáruční servis |   |   |
| v)      V případě mimozáručního servisu účtované dopravné do maximální výše 1 000,- Kč/jednu cestu |   |   |
| w)    Zaškolení obsluhy |   |   |

**Jednotné zpracování nabídkové ceny:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH (Kč)** | **DPH (%)** | **Cena s  DPH (Kč)** |
| Kupní cena zařízení (myčky) č. 1 |  |  |  |
| Kupní cena zařízení (myčky) č. 2  |  |  |  |
| **CELKEM - Kupní cena**  |  |  |  |

**Dodací lhůta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodací lhůta v kalendářních dnech**  |  |

................................................ .............................................

 *Datum zpracování nabídky podpis*